**CYKLICKÁ ÚDRŽBA VODNÍ NÁDRŽE**

**Ostrov nad Oslavou**

**a) Údržba porostů a pozemků**

Úseky sečení:

* sečení tělesa hráze + podhrází, obsečení betonových konstrukcí, šachet a vývařiště, odstraňování rostlin ze záhozů a dlažeb; celkem 2665 m2.
* sečení pláže na pravém břehu v šířce 4 metry od břehové hrany, obsečení ploch kolem chaty a parkoviště; celkem 1355 m2.
* sečení příkopu kolem panelové cesty od silnice po hráz v šířce 1 m od hrany panelů; celkem 270 m2.
* odstraňování náletových dřevin a rostlin rostoucích v kamenném záhozu na návodním líci hráze; celkem 1090 m2.

Celková výměra pozemků, na kterých bude prováděno sečení a údržba činí 5380 m2. Souhrn sečených ploch je zobrazen v přiložené grafické části.

Sečení travního porostu **4 x za rok**

* první seč bude provedena nejpozději do 31. 5., druhá seč nejpozději 30. 6., třetí seč nejpozději do 31. 8. a čtvrtá seč do 30. 9.

Odstraňování náletových dřevin **2 x ročně**

* poprvé nejpozději do 31. 5., podruhé nejpozději do 30.9.

Likvidace vývratů, zátarasů a naplavenin **1 x týdně**

* odstraňování naplavenin z hráze, sdruženého objektu a vývařiště; vše v souladu s platnou legislativou.

Úklid pozemků **1 x týdně**

* odstraňování odpadu po obvodu celé nádrže, přístupové cesty a ploch hráze + podhrází. Likvidace nasbíraného odpadu proběhne v souladu s platnou legislativou.

Terénní úpravy sečených ploch **1x měsíčně**

* rozhrnování krtinců

**b) Manipulace na vodním díle**

* manipulace za účelem slovení rybí obsádky bude prováděna uživatelem, dle platného manipulačního a provozního řádu
* běžnou provozní manipulaci a manipulaci za povodňových stavů bude provádět Povodí Moravy – provoz Náměšť nad Oslavou
* manipulaci na vodním díle za účelem slovení rybí obsádky provádí spoluuživatel tak, aby nedošlo ke škodám na pozemcích pod vodním dílem v souladu s manipulačním řádem

**c) Zimní režim**

* údržba příjezdové cesty, včetně komunikace na koruně hráze - odhrnování sněhu
* průběžně, dle klimatických podmínek